|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **标的名称** | **序号** | **参数类型** | **技术参数要求** |
| **离心机** |  | 最高转速 | 5500rpm |
|  | 最大相对离心力 | 4900×g |
|  | 最大容量 | 4×250ml |
|  | 转速精度 | ±10r/min |
|  | 噪音 | ≤65dB (A) |
|  | 定时范围 | 1min～99min |
|  | 配置 | 水平转子：48×2~7ml（真空采血管）一套 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **标的名称** | **参数类型** | **技术参数要求** |
| **全自动洗板机** | 技术参数 | 1显示屏幕： 液晶显示屏幕  2可洗板条： 适用于平底、U和V型底酶标板或条。  3冲 洗 头： ≥96针冲洗头，分配针和抽吸针独立。  4残 液 量： ﹤2ul/孔。  5注液精度： ≤2%  6清洗液量： 50-3000μl/孔，每孔10μl为单位连续可调  7 清洗方式：具备单板、双板或循环模式  8清洗次数： 0-99次可调。  9清洗条数： 1-8排可调。  10浸泡时间： 0-24小时可调。  11振板时间： 0-24小时可调  12洗液通道： ≥3个  13存 储：≥100组。  14废液自动排放：可选配废液自动排放功能。  15压 力 泵： 内置式压力泵 |