|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **标的名称** | **序号** | **技术参数要求** |
| **宫腔电切内窥镜** |  | 采用蓝宝石镜面，无腐蚀性。 |
| 1. ★ | 视向角12°，视场角≥60°工作长度≥300mm ，插入部外径≤2.9mm。 |
|  | 外鞘工作长度≥200mm，外径≤7.3mm ,可带进出水开关。 |
|  | 内鞘工作长度≥222mm, 外径≤6.0mm，可360°旋转。 |
|  | 工作操作器： 双极。 |
|  | 手术电极：滚状、环状、针状、可选。 |
| 1. ★ | 内窥镜要能与奥林巴斯的能量平台UES-40相匹配。 |
| 1. ★ | 配置清单（含配件）   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 产品名称 | 规格 | 数量 | | 1 | 宫腔电切内窥镜及附件  （内窥镜） | Φ2.9/12° | 1个 | | 2 | 宫腔电切内窥镜及附件  （操作器） | 双极 | 1个 | | 3 | 宫腔电切内窥镜及附件  （外鞘） | / | 1个 | | 4 | 宫腔电切内窥镜及附件  （内鞘（含闭孔器）） | / | 1个 | | 5 | 宫腔电切内窥镜及附件  （手术电极） | 环状/滚状/针状/铲状/齿状 | 5个 | | 6 | 宫腔电切内窥镜及附件  （高频连接线） | 双极 | 1根 | | 7 | 专用内窥镜消毒盒 | / | 1个 | |

★技术参数为必要参数，不符合作废标处理。

**宫腔电切内窥镜商务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| 名称 | 要求 |
| 商务部分 | 1. ★设备需要取得国内注册证。 2. ★机器运行所需的耗材可以兼容其他品牌，非专机专用。   3、★所有设备质保期：≥2年。  4、定期巡查：质保期内，一年不低于4次。  5、培训：须对采购人实际使用人员进行使用、日常维护、保养等方面进行培训。  6、售后服务响应时间：接采购人电话通知后2小时内响应，24小时内至现场处理。  7、所有需与医院信息系统相关联的设备必须与医院信息系统进行无缝对接，设备对接产生的接口费由中标单位承担，确保患者的数据安全。  8、★提供距到货时间半年内生产的设备。  9、★提供所售设备的维修手册及所有配件和部件的价格，出保后院方维修更换不得高于该价格。 |